

Projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0029/18 pn. *„Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w Poradni Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o.”* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu lub wyposażenia** | **Ilość** | **Opis parametrów** |
| 1 | **Łóżko do EKG  z wieszakiem na papier na rolce** | 1 szt. | Opis parametrów:   * regulowany zagłówek w zakresie minimum  od 0-30 stopni * schodek i uchwyt na ręcznik * długość minimum 180 cm * szerokość minimum 65 cm * wysokość stała maksymalnie 65 cm * dopuszczalne obciążenie minimum 200 kg * certyfikat CE |
| 2 | **Stolik do badania niemowląt** | 1 szt. | Opis parametrów:   * stolik osłonięty z trzech stron pianką; podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili * zamykana szafka pod stolikiem * blat obłożony wysoką pianką, obitą wysokiej jakości skórą ekologiczną * regulacja wysokości stopek umożliwia umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach * certyfikat CE |
| 3 | **Kozetka lekarska** | 3 szt. | Opis parametrów:   * leże z regulowanym wezgłowiem wykonane  z materiału zmywalnego * całkowita długość minimum 190 cm * kąt nachylenia wezgłowia minimum +/- 30° * uchwyt na prześcieradło * certyfikat CE |
| 4 | **Waga dla dorosłych  ze wzrostomierzem** | 1 szt. | Opis parametrów:   * posiada rolki transportowe. * posiada funkcję pomiaru BMI * nośność minimum: 200 kg * podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g * funkcje typu: TARA, HOLD, BMI. * funkcja automatycznego wyłączania. * wzrostomierz * zasilacz * waga legalizowana * certyfikat CE |
| 5 | **Waga dla niemowląt** | 1 szt. | Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do zastosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.  Opis parametrów:   * funkcja bezprzewodowego przesyłania danych * małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii * metalowa podstawa z 4 regulowanymi podgumowanymi podstawkami * powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS * wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją typu HOLD * pomiar masy ciała netto dzięki funkcji typu TARA * obciążenie maksymalne 5 kg (zakres 1), 15 kg (zakres 2) * działka elementarna 2 g (zakres 1), 5 g (zakres 2) * znak zgodności CE 0109 * wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG * spełnia wymagania dyrektywy 90/384/EWG  o wagach nieautomatycznych * spełnia podstawowe wymagania normy europejskiej DIN EN 45501 * klasa I * klasa dokładności III * elektryczne urządzenie medyczne Typ B * konserwacja / ponowna legalizacja po upływie 3 lat licząc od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji * kolejne legalizacje ważne przez okres 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana ostatnia legalizacja * gwarancja – min. 24 miesięcy |