

Projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0029/18 pn. *„Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w Poradni Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o.”* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu lub wyposażenia** | **Ilość** | **Opis parametrów** |
| 1 | **Łóżko do EKG z wieszakiem na papier na rolce** | 1 szt. | Opis parametrów: * regulowany zagłówek w zakresie minimum od 0-30 stopni
* schodek i uchwyt na ręcznik
* długość minimum 180 cm
* szerokość minimum 65 cm
* wysokość stała maksymalnie 65 cm
* dopuszczalne obciążenie minimum 200 kg
* certyfikat CE
 |
| 2 | **Stolik do badania niemowląt** | 1 szt. | Opis parametrów:* stolik osłonięty z trzech stron pianką; podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili
* zamykana szafka pod stolikiem
* blat obłożony wysoką pianką, obitą wysokiej jakości skórą ekologiczną
* regulacja wysokości stopek umożliwia umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach
* certyfikat CE
 |
| 3 | **Kozetka lekarska** | 3 szt. | Opis parametrów:* leże z regulowanym wezgłowiem wykonane z materiału zmywalnego
* całkowita długość minimum 190 cm
* kąt nachylenia wezgłowia minimum +/- 30°
* uchwyt na prześcieradło
* certyfikat CE
 |
| 4 | **Waga dla dorosłych ze wzrostomierzem** | 1 szt. | Opis parametrów:* posiada rolki transportowe.
* posiada funkcję pomiaru BMI
* nośność minimum: 200 kg
* podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g
* funkcje typu: TARA, HOLD, BMI.
* funkcja automatycznego wyłączania.
* wzrostomierz
* zasilacz
* waga legalizowana
* certyfikat CE
 |
| 5 | **Waga dla niemowląt** | 1 szt. | Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do zastosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III. Opis parametrów:* funkcja bezprzewodowego przesyłania danych
* małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii
* metalowa podstawa z 4 regulowanymi podgumowanymi podstawkami
* powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS
* wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją typu HOLD
* pomiar masy ciała netto dzięki funkcji typu TARA
* obciążenie maksymalne 5 kg (zakres 1), 15 kg (zakres 2)
* działka elementarna 2 g (zakres 1), 5 g (zakres 2)
* znak zgodności CE 0109
* wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG
* spełnia wymagania dyrektywy 90/384/EWG o wagach nieautomatycznych
* spełnia podstawowe wymagania normy europejskiej DIN EN 45501
* klasa I
* klasa dokładności III
* elektryczne urządzenie medyczne Typ B
* konserwacja / ponowna legalizacja po upływie 3 lat licząc od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji
* kolejne legalizacje ważne przez okres 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana ostatnia legalizacja
* gwarancja – min. 24 miesięcy
 |